Wyniki kontroli bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych do wykrywania tlenku węgla (czadu) 
w pomieszczeniach domowych 

W I kwartale 2018 roku WIIH w Warszawie przeprowadził 9 kontroli w zakresie oceny bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych do wykrywania tlenku węgla (czadu) w pomieszczeniach domowych w oparciu 
o wymagania ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r., poz. 2047).
Celem kontroli była eliminacja z rynków produktów, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.

USTALENIA KONTROLI: Kontrolą objęto 17 rodzajów czujników czadu, stwierdzając różnego rodzaju nieprawidłowości w przypadku 4 rodzajów produktów (23,5 proc.).

Stwierdzone niezgodności dotyczyły: 

•	w przypadku trzech szt. czujników stanowiących próbkę - nie zadziałania sygnalizacji optycznej i akustycznej przy stężeniu tlenku węgla 50 ppm (zgodnie z normą alarm nie powinien zadziałać przed czasem 60 min a powinien zadziałać przed upływem 90 min), nie zadziałania sygnalizacji optycznej i akustycznej przy stężeniu tlenku węgla 100 ppm (zgodnie z normą alarm nie powinien zadziałać przed czasem 10 min a powinien zadziałać przed upływem 40 min); w przypadku dwóch czujników na trzy stanowiące próbkę - nie zadziałanie sygnalizacji optycznej i akustycznej przy stężeniu tlenku węgla 300 ppm (zgodnie z normą alarm powinien zadziałać przed czasem 3 min);
•	nie zamieszczenia na urządzeniu numeru normy, oznaczenia typem urządzenia, wskazania maksymalnego czasu zużycia zalecanego dla urządzenia; 
•	nie uwidocznienie na urządzeniu zamontowanym w typowej pozycji instalacyjnej oznaczenia dotyczącego nazwy urządzenia, numeru modelu i typu wykrywanego gazu oraz maksymalnego czasu zużycia zalecanego dla urządzenia; 
•	braku na opakowaniu i w instrukcji ostrzeżenia, że urządzenie powinno być montowane przez kompetentną osobę;
•	braku na opakowaniu informacji o konieczności skontaktowania się z lekarzem w przypadku jakichkolwiek wątpliwości np. o treści „Niniejsze urządzenie jest zaprojektowane do ochrony ludzi przed poważnymi skutkami ekspozycji na tlenek węgla. Nie jest ono jednak w stanie w pełni chronić osób o specjalnych problemach zdrowotnych. W razie wątpliwości skontaktuj się z lekarzem” lub podobnej;
•	nie umieszczenie na urządzeniu informacji o maksymalnym zużyciu mocy przez urządzenie;
•	brak było zapisu, ze informacje w niej zawarte w erracie dołączonej do instrukcji dotyczą danego produktu.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:

W przypadku 1 rodzaju czujnika, w dniu 13.07.2018r. Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne na podstawie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów.
W przypadku 3 rodzajów czujników, umożliwiono przedsiębiorcom podjęcie dobrowolnych działań naprawczych polegających na uzupełnieniu brakujących oznaczeń i instrukcji – wszyscy przedsiębiorcy przeprowadzili działania naprawcze.

Sporządził: st. spec. Agnieszka Marczyńska  		           Akceptował: nacz. wydz. Anna Hugues-Góraj