Wyniki kontroli bezpieczeństwa drabin

W III kwartale 2011 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 
6 kontroli w zakresie sprawdzenia bezpieczeństwa drabin.

Kontrolą objęto 26 partii drabin.

Oceny bezpieczeństwa kontrolowanych wyrobów dokonano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2003r. Nr 229, poz. 2275, ze zm.) z uwzględnieniem wymagań wynikających z dobrowolnych norm PN-EN 131-1:2007 „Drabiny – Część 1: Technologia, rodzaje, wymiary funkcjonalne”, PN-EN 131-2:2010 „Drabiny – Część 2: Wymagania, badanie, oznakowanie”, PN-EN 131-3:2007 „Drabiny – Część 3: Informacje użytkowe”, PN-EN 14183:2004 „Stołki rozkładane”.

USTALENIA KONTROLI:

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w 22 partiach drabin, tj.:
-	brak instrukcji użytkowania w formie tekstowej – w 8 partiach produktów,
-	niepełne instrukcje użytkowania – w 14 partiach produktów
-	niepełne oznakowanie piktogramami – w 3 partiach produktów,
-	brak oznakowania zawierającego wagę drabiny po wyprodukowaniu oraz maksymalną liczbę użytkowników mogących użytkować drabinę – w 2 partiach produktów.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:

W toku kontroli 3 kontrolowani przedsiębiorcy podjęli dobrowolne działania w stosunku do 16 partii kwestionowanych wyrobów.

Do przedsiębiorców wprowadzających na rynek kwestionowane drabiny Inspektorat skierował wystąpienia pokontrolne, informujące o stwierdzonych nieprawidłowościach i zawierające wnioski o ich usunięcie.

Sporządził: 								Akceptował:
spec. Anna Pawlica 							Renata Jezierska
Naczelnik Wydziału Kontroli
Art. Nieżywnościowych i Usług