Wyniki kontroli bezpieczeństwa rowerów dla młodzieży i dorosłych. 

W II kwartale 2017 roku WIIH w Warszawie przeprowadził 6 kontroli w zakresie bezpieczeństwa rowerów dla młodzieży i dorosłych w oparciu o wymagania ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2016r., poz. 2047) oraz norm: PN-EN ISO 4210-2:2015-12 Rowery. Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów. Część 2: Wymagania dla rowerów miejskich i trekingowych, dla starszej młodzieży, górskich i wyścigowych oraz normy PN-EN ISO 11243:2016-09 Rowery. Bagażniki rowerowe. Wymagania i metody badań.

USTALENIA KONTROLI: Kontrolą objęto 33 rodzaje rowerów, nie stwierdzając żadnych nieprawidłowości w zakresie konstrukcji i oznakowania.
W zakresie spełniania wymagań ww. przepisów skontrolowano: 26 rodzajów produktów produkcji krajowej (78,80proc.) i 7 rodzajów produktów pochodzących z importu (21,20 proc.).

W toku przeprowadzonych kontroli, inspektorzy sprawdzili rowery pod kątem prawidłowości konstrukcji oraz oznakowania. 
Wszystkie badane rowery miały m.in. trwale oznaczone znaczniki (znak głębokości osadzenia) - kierownicy oraz siodła, posiadały hamulce z prawidłowo ułożonymi dźwigniami (prawa manetka koło tylne, lewa-przednie), w przypadku hamulców klockowych - obręcze kół miały prawidłowo oznaczony znacznik zużycia opony (w przypadku hamulców tarczowych nie dotyczy), koła łańcuchowe posiadały osłony, rowery wyposażone były w ochraniacze szprych.
Rowery były w sposób widoczny i trwały oznakowane marką producenta.
Ponadto do rowerów dołączone były instrukcje obsługi rowerów w języku polskim. Instrukcje były kompletne i zawierały m.in. informacje o rodzaju roweru, dopuszczalnej masie całkowitej (rower, rowerzysta, bagaż), zalecenia dotyczące bezpiecznej jazdy oraz konserwacji i przeglądów.

          

             Sporządziła:      
 st. inspektor Joanna Szrajner                                                                               

Akceptowała:
naczelnik wydziału BP
Anna Hugues-Góraj