Wyniki kontroli bezpieczeństwa drabin.

W I kwartale 2014r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził                  8 kontroli  w zakresie bezpieczeństwa drabin.

   Kontrolą objęto ogółem 27 partii produktów.

Oceny bezpieczeństwa, w tym oznakowania kontrolowanych wyrobów dokonano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003r. Nr 229, poz. 2275, ze zm.) z uwzględnieniem wymagań wynikających z dobrowolnych norm: PN-EN 131-1+A1:2011E  Drabiny - Część 1: Terminologia, rodzaje, wymiary funkcjonalne, PN-EN 131-2+A1:2012E  Drabiny - Część 2: Wymagania, badanie, oznakowanie ,  PN-EN 131-3:2007E Drabiny - Część 3: Informacje użytkowe.

USTALENIA KONTROLI:

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w 7 partiach drabin, tj.:
- brak w oznakowaniu  piktogramu informującego: „upewnić się, że zabezpieczające ograniczniki rozstawu są napięte” – w 7 partiach produktów,
- niepełne informacje w instrukcjach użytkowania – w 4 partiach produktów

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:

W toku kontroli 2 kontrolowanych przedsiębiorców podjęło dobrowolne działania w stosunku do 7 partii kwestionowanych produktów.

Do przedsiębiorców wprowadzających na rynek kwestionowane drabiny Inspektorat skierował wystąpienia pokontrolne, informujące o stwierdzonych nieprawidłowościach i zawierające wnioski o ich usunięcie. Wnioski zostały wykonane.

Sporządził:							                   Akceptował:
specjalista  Agnieszka Lesisz                                                                     Dorota Mąkosa- Onuoha /-/
                                                                                                             dyrektor delegatury w Radomiu